|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HP 22** |  |  |
|  |  |  |
| [http://www.moshalis.gr/images/stories/photospellet/hp22.png](http://www.moshalis.gr/images/stories/photospellet/big_hp22.png) | **Διαστάσεις (ΥxΠxΒ)** | 910x620x660 mm |
| **Χωρητικότητα σιλό** | 25 kg |
| **Θερμική ισχύς** | 12 kW |
| **Έξοδος καπνού** | 80 mm |
| **Τύπος καυσίμου** | pellet |
| **Απόδοση** | 88% |
| **Κατανάλωση pellet** | 0,8 - 2.2 kg/hr |
| **Αυτονομία** | 16 - 33 hr |
| **Συνολικό βάρος** | 114 kg |
| **Κάλυψη** | 120 m2 |
|  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| Οι αερόθερμες σόμπες πελλετ συνδιάζουν την παραδοσιακή και οικονομική καύση βιοκαυσίμου με την ασφάλεια του σήμερα. Όλα τα πλεονεκτήματα που αφορούν την ύπαρξη φωτιάς στο χώρο μαζί με την μέγιστη εκμετάλλευση της θερμικής ισχύος του πελλετ. Όμορφη σχεδίαση με ελληνικό μενού χειρισμού ώστε να είναι εύχρηστο από τον καθένα. Υπάρχει δυνατότητα τηλεχειρισμού και χρονοπρογραμματισμού. Με μια ολιγόλεπτη ενασχόληση καθημερινώς θα έχετε τον οικονομικότερο και ασφαλέστερο τρόπο θέρμανσης του χώρου σας. |
|  |
|  |
| **Επιπλέον χαρακτηριστικά** |
|  |
| **Οθόνη ελέγχου LCD**  Εύχρηστη και απλή με πολλές λειτουργίες και με δυνατότητα προγραμματισμού επιθυμητής θερμοκρασίας, χρονοδιακόπτης εβδομαδιαίας εκκίνησης και διακοπής.  **Θερμοστάτης**  Οι επιθυμητοί βαθμοί θερμοκρασίας μπορούν να επιλέγονται από τον χρήστη, τόσο από τον πίνακα ελέγχου όσο και εξ΄ αποστάσεως, με τηλεκοντρόλ, διατηρώντας σταθερή τη θερμοκρασία του χώρου.  **Τηλεχειριστήριο**  Λειτουργία αυτόματης ή χειροκίνητης έναρξης-τερματισμού λειτουργίας, ρύθμιση απόδοσης και θερμοκρασίας.  **Οικονομική λειτουργία**  Μείωση κατανάλωσης καυσίμου μόλις ο χώρος σας φθάσει την επιθυμητή θερμοκρασία, διατηρώντας την σταθερή με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση ενέργειας-χρημάτων.  **Καθαρισμός**  Αυτόματος καθαρισμός από την τέφρα του εσωτερικού του καυστήρα και του κρυστάλλου προσόψεως, διατηρώντας τα πάντα καθαρά. Μεγάλη σταχτοθήκη για μείωση της συχνότητας καθαρισμών.  **Υλικά κατασκευής**  Μονοκόμματος ατσάλινος χάλυβας υψηλής θερμοκρασίας με βαφή αντοχής σε υψηλές θερμοκρασίες, πόρτα με κεραμικό γυαλί.  **Ένας χρόνος εγγύηση (εκτός βερμικουλίτη και τζάμι).**  **Πιστοποίηση CE και ΕΝ 14785** |